Báo cáo chương trình

---------------------------------------------

Server bật

Khi 1 client kết nối đến, server lưu socket kết nối với client vào dánh sách afds

Server tạo bản sao của afds là rfds đẩy vào hàm select để chờ luồng dữ liệu sẵn sàng

Khi có dữ liệu sẵn sàng, bit của socket có dữ liệu đó sẽ được bật

Server tiến hành truyền file cho client đó

Khi truyền xong file, server tiếp tục vòng lặp nhận socket mới vào afds

Khi client send "@" thì đóng kết nối vs client và xóa client đi trong danh sách afds.